《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

表一、建设项目基本情况

项目名称	芒市升丰汽修厂建设项目
建设单位	芒市升丰汽车修理厂
法人代表	李成芳	联系人	李成芳
通讯地址	云南省德宏州芒市河东路地号101-0E-17-10号
联系电话	135*****086	传真	/	邮政编码	678499
建设地点	云南省德宏州芒市河东路地号101-0E-17-10号
立项审批部门	云南省工业和信息化委员会	批准文号	2018-533103-43-03-017161
建设性质	新建√ 技改□ 改扩建□	行业类别及代码	汽车修理与维护O[8011]
占地面积

(平方米)	1549.8	绿地面积

(平方米)	/
总投资(万元)	26	其中：环保投资

(万元)	8.7	环保投资占总投资比例（%）	33.46
评价经费(万元)	/	预期投产日期	2018年06月
（一）工程内容及规模

1、项目背景及任务由来

芒市升丰汽车修理厂租用河东路芒市永金食品加工有限公司杨铁头牌饵丝厂（138号）左侧（即芒市河东路地号101-0E-17-10号）的闲置厂房，厂房原为存放建筑施工物料、设备的仓库，占地面积1549.8m2，建筑面积840m2。建设方总投资26万元，主要对租赁的厂区进行改造并新建烤漆房及安装相应的修车配套措施。项目专门从事汽车专项修理和维护，如轮胎、玻璃、电气、蓄电池、装具、装潢等。项目建成后，预计年维修保养车辆约300辆，年清洗车量约200辆（根据住建局开具的排水意见，项目目前不具备废水排入污水处理厂的条件。本厂决定不进行洗车作业，详见附件3 排水意见，及附件8 主营业务情况说明）。

根据2018年2月24日现场踏勘，占地面积1549.8m2，有2个房产证组成。双方签订租赁协议为其中一个证，774.9m2。厂区内仍放置部分原厂房废弃设备，现废弃的设备由原厂区单位自行处置。根据国家相关法律法规的要求，现正在进行相关环保手续办理。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律和规定，项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目应编制环境影响报告表。因此，芒市升丰汽修厂委托云南银发绿色环保产业股份有限公司（以下简称“我单位”）对本项目进行环境影响评价工作。我单位接受委托后，组织专业技术人员开展了现场踏勘，现场调查和资料收集，对项目认真分析后，按环境影响评价导则要求编制了《芒市升丰汽修厂建设项目环境影响评价报告表》（报批稿），以供建设单位上报环境保护行政主管部门审批，作为本项目进行环境管理的依据。

2、建设项目概况

（1）拟建项目工程内容及规模

本项目总投资26万元，总占地面积为1549.8m2，项目区在原厂区设置有修车间、烤漆房及其他辅助建设（办公室、宿舍、厨房等）。项目主要从事汽车维修业务（汽车维修、烤漆等）。项目建成后，预计年维修保养车辆约300辆。项目年工作日为300天，实行一班工作制，每天工作时间为8小时。

项目主要建设内容见表1-1，主要技术经济指标见表1-2。

表1-1 拟建项目建设内容一览表

工程类别

项目名称

工程内容及功能

主体工程

修车间

厂房：位于项目西北侧，依托原有彩钢结构厂房，建筑面积500m2，车间进行防渗处理，地面经硬化采用400号以上水泥铺设，防渗厚度控制在30cm以上，防渗系数应达到1.0×10-10cm/s的要求。厂房内新建一间卫生间，一间仓库。

设备：设4台举升机；设1台空气压缩机等

烤漆房

尺寸：设置有1个喷漆房，型号为ZD-SM700C，喷漆房送排风量为20000m3/h；设置有一个备件仓库，储存有油漆等；外形尺寸（mm）,7124×5566×3330， 房内尺寸（mm）,7000×3890×2650。

辅助工程

办公室

彩钢结构，40m2。

厨房

砖瓦结构，40m2。设置油烟净化器和1#隔油池。

宿舍

砖瓦结构，共5个房间，约100m2，解决员工住宿。

卫生间

10m2，位于修车间西侧。

仓库

10m2，主要用于存放修车材料。

公用工程

供电

电力由市政供电管网接入，不设备用发电机。

供水

由市政自来水管网提供。

排水

按雨、污水分流排放设计。

雨水通过雨水排水沟收集后外排；厨房废水经隔油池处理后与生活废水一并排入化粪池后委托清掏。

环保

工程

废气治理

烤漆房烤漆废气：经过滤棉+活性炭吸附装置（处置效率90%）处理后，由一根15m高排气筒外排。

废水处理

生活污水：厨房废水经1#隔油池（0.1m3）处理后同一般生活污水排入化粪池（10m3）处理。

噪声治理

选用低噪声设备，高噪声设备配套减震垫。

固废治理

设置垃圾桶2个，定期收集运送至最近垃圾堆放点。

危废暂存间

占地面积6m2，房内尺寸（mm）：长3000×宽2000×高2000。设置于项目区内，用于暂存维修产生的废机油等危险固废。

防渗措施: 设置堵截泄漏群脚，地面与群脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量的1/5。

表1-2 项目经济技术指标

项目名称

单位

指标

备注

总投资

万元

26

/

总占地面积

m2

1549.8

/

生产区

修车间

m2

500

/

烤漆房

m2

80

/

生活区

厨房

m2

40

1间

办公区

m2

40

1间

宿舍

m2

100

1间

硬化地面

m2

709.8

硬化空地

其他

危废间

m2

6

1间

仓库

m2

10

1间

卫生间

m2

10

1间

化粪池

m3

10

1个

1#隔油池

m3

0.1

1个

人员配置

人

6

/

年运营

d

300

每天8h

3、主要原辅材料及能源消耗

项目运营过程中使用的主要材料为汽车零部件、汽车机油及漆类。据建设方提供的资料，项目使用的原辅材料详见表1-3，喷烤漆房主要原辅材料见表1-4和1-5。

表1-3 项目主要原辅材料及能源消耗一览表

序号

原料名称

单位

年用量

来源

1

汽车各类配件

套

若干

外购

2

底漆、面漆

kg

50

杜邦施必快系列

3

色漆

Kg

50

4

稀释剂

kg

25

5

固化剂

kg

20

6

腻子粉

t

0.1

7

清洗剂

L

35

8

机油

t

0.5

/

9

润滑油

t

0.05

昆仑

10

蓄电池

个

150

/

11

防冻液

桶

30

/

12

活性炭和过滤棉

t

0.1

/

13

焊丝

t

0.02

云南恺美

14

CO2

罐

2

半年用一罐，用完后及时更换

15

砂纸

张

若干

/

16

擦拭纸

t

0.05

/

主要原辅材料理化性质：

根据建设方提供资料，本项目汽车喷涂过程中，使用油漆、固化剂、稀释剂、腻子粉均为杜邦公司施必快系列配套产品。

表1-4 油漆、稀释剂等成分

序号

名称

成分

1

底漆、

面漆

脂类溶剂30%；石脑油15%；苯乙烯10%；石油馏出物20%， 氧化锌15％、碳黑2％、氧化铁黄0.6％、桐油1.45％、环烷酸钴0.1%、环烷酸锰0.39%、环烷酸铅0.46%、环烷酸钙0.1%，其它4.5%

2

清漆

乙酸丁酯20.0-30.0%；正丁醇5.0-10.0%，二甲苯3.0-5.0%；羟基乙酸丁基酯3.0-5.0%；加氢的石油磺化重石脑油1.0-3.0%，酚醛树脂5-10％、醇酸树脂5％、聚乙烯醇3％、消泡剂0.5％、碱性碳酸铝珠光素5％、油酸皂1％、溶剂汽油60％、颜料2％、炭墨2％、轻质碳酸钙3％

3

稀释剂

乙酸丁酯40-45%，二甲苯20.0-30.0%；甲苯1-5%；轻芳烃溶剂石脑油（石油）5.0-10.0%；乙醇1.5％，其它7~10%

4

固化剂

1,6-二异氰酸根合乙烷的均聚物（30.0-40.0%）；乙酸丁酯（20.0-30.0%）；二甲苯（5.0-10.0%）；轻芳烃溶剂石脑油（5.0-10.0%）；聚异氰酸酯类树脂（5.0-10.0%）。

4、项目主要维修设备

项目运营过程中使用的主要生产设备详见表1-5。

表1-5 项目主要生产设备一览表

序号

设备用途

设备名称

规格型号

数量（台/套）

1

喷烤漆

喷烤漆房及设备

/

2

汽车维修

举升机

/

4

3

地八卦

4

4

外形修复机

泰稳ISO5500

2

5

角磨机

3

6

电焊机

1

7

压床

4

8

切割机

1

9

电转

3

10

发动机节架

VAG1755

2

11

变速箱托架

/

1

12

空压机

/

2

13

组合套筒

/

若干

14

组合扳手

V1.05/12.5

若干

15

检测设备及计量器具

塔尺

3

16

轮胎气压表

8

17

外径千分尺

若干

18

内径千分尺

若干

19

游标卡尺

若干

20

燃油压力表

若干

21

气缸压力表

若干

22

真空表

1

23

发动机检测仪

1

24

辅助工具

千斤顶

5

25

变速器千斤顶

1

26

扭力板手

若干

27

手电钻

若干

28

千斤顶

5

5、总平面布置

项目厂区主要分为办公生活区和工作区。办公生活区位于场地西侧和南侧，布置有办公间、宿舍、厨房。工作区位于场地北侧和东侧，项目区北侧原钢架厂房保留，用作修车间及辅助用房（卫生间、仓库、危废暂存间）；东侧作为烤漆房。项目区已建设化粪池；厂区位于111乡道，交通便利，满足交通和消防要求。具体平面布局详见附图3。

6、工作制度及劳动定员

预计年维修保养车辆约300辆。项目年工作日为300天，实行一班工作制，每天工作时间为8小时。

本项目劳动定员6人，其中管理人员1人，维修工人5人。

7、公用工程

（1）供电

由周边市政供电公司统一供给。

（2）给排水

给水：由周边市政自来水管网统一供给，用水量180m3/a。

排水：按雨、污水分流排放设计。雨水通过雨水排水沟排入市政雨水管网；生活污水：厨房废水经1#隔油池（0.1m3）处理后同一般生活污水排入化粪池（10m3）处理，委托清掏。

8、环保投资情况

本项目总投资26万，环保投资8.7万，环保投资占总投资的33.46%，环保投资明细表见表1-6。

表1-6 环保投资明细表

治理对象

污染物名称

环保设施

投资金

（万元）

废气

烤漆房废

1座烤漆房，烤漆房设置过滤棉+活性炭吸附装置，净化效率90%

新增

6.4

净化处理后废气经15m高排气筒排空

废水

一般生活污水

依托原有化粪池1个，容积10m3

原有

/

厨房废水

新建1#隔油池1个，容积0.1m3

依托原有化粪池1个，容积10m3

新增

原有

0.1

噪声

修车机械噪声

（1）车间内设备进行基础减振

（2）空压机设备单独隔声并进行基础减振

新增

1.2

固废

生活固废

购入2个垃圾桶收集后生活垃圾后，委托环卫定期清运。

新增

0.2

危险固废

新建危废暂存间1间，占地6m2，收集危险固废后，由有资质单位负责回收处置。

新增

0.8

合计

/

/

8.7

（二）与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

本项目属于新建项目，项目租赁闲置厂房。厂房在本项目租赁前主要用于施工建筑物料存放仓库。 经现场踏勘，尚有部分老化设备堆放于厂区东侧。双方签订租赁协议之后，后期由原房东负责将老化设备清运处置。因此，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。

表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）

1、地理位置与交通

芒市为德宏州州府所在地，地处云南省西部，德宏州东南部，距昆明679km，位于东经98°01′~98°44′，北纬24°05′~24°39′区间。芒市是云南西边的窗口以及中缅文化交流的窗口和中缅经济效益的门户，是通往瑞丽、陇川、盈江、梁河，直到缅甸的交通枢纽和商贸物资集散地及边境口岸，东侧及东北侧接保山市龙陵县，西南连瑞丽市、畹町经济开发区，西侧及西北侧与梁河县、陇川县隔陇川江相望，南与缅甸交界，国境线长68.3km。

本项目位于芒市河东路地号101-0E-17-10号，项目中心地理坐标为：东经98°35'58.77"，北纬24°26'51.27"。项目周边关系见表2-1。

表2-1 项目周边关系一览表

序号

名称

方位

距离（m）

属性

1

果园傣家庄园

北

40

餐馆

2

芒市永金食品加工有限公司

西

20

食品

3

雅味食品有限公司

西南

25

食品

4

芒市云芝茶厂

西南

80

食品

5

芒市大修厂

东南

45

工厂

6

山边小区

东

60

居住

7

德宏州达程机动车检测公司

东北

185

企业

8

云南农业大学德宏学院

东北

300

学校

9

德宏中等职业技术学校三校区

东北

100

学校

10

居住区

北

90

居住

11

德宏州人民广播电视台771台

西

100

居住

12

南喊河

北

650

河流

2、地质、地形、地貌

芒市属青藏滇缅印尼“歹”字型构造西支中段与三江经向构带中南段，是藏滇地槽褶皱系的横断山地槽褶皱带的一部分，褶皱断裂相当发育。总观芒市地形地貌，地势略显北东高而陡峻，南西低而宽缓。地貌受构造控制明显，呈北东—南西走向的山地与宽谷地相间的地貌形态。山地为高黎贡山向西的延伸部分，为龙江、芒市大河等河流切割侵蚀而成的山地宽谷区。形成两个新生代沉积盆地，芒市盆地和遮放盆地。山地分为东西两大支，东支由龙陵经桦桃岭往南连大尖山、箐口接黑河老坡出缅甸；山势高而陡峻，山脊线一般在海拔2000m-2700m之间。西支自北阴山向西延伸至江档梁子、五岔路、西山入瑞丽市。全市最高海拔点在平河箐口为2889.1m，最低眯中山乡芒杏河河口为528m。

本项目位于芒市河东路地号101-0E-17-10号，所在地块地势较为平坦。

3、气候、气象

芒市地处低纬高原，热量丰富，气候温和，属南亚热带季风气候，具有夏长冬短、干湿分明、冬无严寒、夏无酷暑，日照时间长、雨量充沛、冬季多雾等特点。年平均气温19.5℃，年日照时数2402小时，年辐射总量为6077.18兆焦耳，生理辐射2970.40兆焦耳/平方米。年平均降水量1654.6mm，年最少降水量1177.3mm（2006年），雨季（5～10月）降水量占全年降水量的89%，年平均降雨日数170天，一日最大降水量158.3mm（2002年10月25日）。日照时数2252.9小时，蒸发量1723.6mm，无霜期315天。芒市主导风向为西南风，年平均风速为0.9m/s。

4、水文、水系

根据现场踏勘，本项目涉及地表水体主要为南喊河。

南喊河位于项目北侧，直线距离约650m，芒市大河位于项目西面，直线距离约4.2km。南喊河为芒市大河上游支流，芒市大河发源于龙陵县金竹村北部诸山溪，从大山田进入芒市境内，入境海拔1300米。之帕连进入芒市盆底首部，沿东北至西南流经遮告、芒黑、弄相、风平、芒波、帕底、允门，纵穿芒市坝，而后进入三台山峡谷，至遮放镇芒里寨出谷进入遮放盆底，纵贯盆地内的团结、户信、芒瓦、东相、至南蚌西注入龙江，汇口海拔783米。芒市河径流面积1830.5km2，主河长102.1km，河道平均坡度11‰，多年平均径流量20.6亿立方米，水能理论蕴藏量35.34万千瓦。

项目区水系详见附图4。

5、生物多样性

芒市的植被以森林植被为主，其次为草本植被。森林植被为南亚热带季雨林、云南松、思茅松等。主要属“盈江、镇康中山宽谷高榕、麻楝林、云南婆罗双林小区”，部分划入“腾冲中山宽谷刺斗厂栎、滇木荷林、云南松树林小区”。因温、湿条件差异而呈现垂直和水平分布的差异。海拔1000m以下的坝区，因气候干湿交替较明显，森林植被为南亚热带季雨林，主要林种有高山榕、经椿、楹树、木乃果、酸枣、铁刀木、大叶藤黄、窄叶、对叶榕、羊蹄甲、攀枝花等。盆底边缘丘陵地带分布有以刺栲、山荼科的红木荷为优势。其他树种有黄檀、高山榕、攀枝花。海拔1000-1500m为含高山榕的南亚热带常绿阔叶混叶林。北部芒市附近以杞木、红木荷、桦木等偏湿性树种占优势，中部的三台山及西南部的遮放附近雨量略少，以麻栗、红锥粟占优势。次生地上常伴有耐旱的野火绳，阴湿的沟箐中可见到树蕨等热带沟谷雨林植物。高山榕在东、西部山脉分布海拔到1600m。勐嘎处于北坡、水热条件略差，海拔1500m以下有云南松林。江东高梗田一带因地处龙江峡谷阴坡，有大面积南亚热带喜温喜湿性思茅松林。海拔2000m以上，山高风大，冷湿多雾，树干多生树衣，为北亚热带暖湿带山地苔藓林，优势树种为包头栎、青岗栎，此外有楠木、木莲、云南松、实心竹、灰竹、竹等。

经过现场踏勘，项目区部分地块为荒坡地，其余地块及周边的地表植被多以稀树灌木草丛和草地植被类型为主，植被主要为人工植被及农作物，无重点保护的古树名木，人工林地多以橡胶树、云南松及柏树为主，农作物主要耕作水稻、白菜、萝卜等粮食作物和蔬菜类作物，果树零星分布，周边植被覆盖率一般。项目周边区域以农村居民为主，原生植被一般。整个区域生态环境主要受人类影响，自我调节能力一般。

表三、环境质量状况

（一）建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)

1、环境空气质量现状

项目位于芒市河东路地号101-0E-17-10号，环境空气质量功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《德宏州2016年环境质量公报》，芒市采用自动监测系统进行监测，空气质量监测有效天数354天，优176天，比上年多23天；良158天，比上年少34天；轻度污染20天，比上年多2天；无中度污染、重度污染和严重污染天数。环境空气质量优良率为94.3%，比上年下降0.7%。轻度污染发生的时间为1月份至4月份，其中1月份4天，2月份8天，3月份4天，4月份4天。影响空气质量的主要污染物为细颗粒物和臭氧。芒市城区空气质量年均浓度值符合《环境空气质量标准》二级标准。

2、水环境质量现状

根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010-2020），南喊河水环境功能区划，南喊河为芒市大河上游支流，属于伊洛瓦底江流域，一级支流为瑞丽江，芒市大河、南喊河所在区域涉及河段为木康至入瑞丽江口，水环境功能类别为Ⅲ类水，功能为工业用水、农业用水，项目区域按《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准进行保护。南喊河位于项目东面北50m，芒市大河位于项目西面4.2km。根据《德宏州2016年环境质量公报》，2016年芒市大河风平断面未满足区划要求，年均评价为Ⅳ类水质，属轻度污染；其余断面均满足，与上年相比无明显变化。芒市大河风平断面2016年平均水质类别为Ⅳ类水质，水质状况为轻度污染，不能达到《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类标准要求。

3、声环境质量现状

项目属工业、商业混杂区，项目区南侧临近111乡道，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，项目东侧、北侧、西侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。项目区声环境可达到相对应的《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类、2类区标准要求。

4、生态环境质量现状

经过现场踏勘，项目区为城区，周边的地表植被多以人工植被为主，无重点保护的古树名木，人工林地多以橡胶树、云南松及柏树为主，农作物主要耕作水稻、白菜、萝卜等粮食作物和蔬菜类作物，果树零星分布，周边植被覆盖率一般。项目周边区域以农村居民为主，原生植被一般。整个区域生态环境主要受人类影响，自我调节能力一般。

项目区范围内未发现珍稀濒危保护物种和地方特有种。

（二）主要环境保护目标（列出名单及保护级别）

经现场踏勘，项目评价范围内无国家、省、市级自然保护区、风景名胜区、生态敏感区与脆弱区等，环境保护目标主要为评价范围内受项目排污影响的环境空气、地表水环境、声环境、生态环境及居民点等。

本次声环境评价调查周边周边300m范围的居民居住点；大气保护目标调查周边1.5km内的村子。地表水以周围水体作为地表水保护目标。

项目保护目标见表3-1。

表3-1 环境保护目标一览表

序号

保护目标

方位

距离（m）

基本情况

保护

类

保护级别

1

果园傣家庄园

北

40

餐馆

大气

环境

GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准

2

芒市永金食品加工有限公司

西

20

食品

3

雅味食品有限公司

西南

25

食品

4

芒市云芝茶厂

西南

80

食品

6

山边小区

东

60

居住，100人

大气

环境；

声环

境

GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准；GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准

8

云南农业大学德宏学院

东北

300

学校，约2000人

9

德宏中学职业技术学校三校区

东北

100

学校，约1000人

10

居住区

北

90

居住，80人

11

德宏州人民广播电视台771台

西

100

办公，约30人

12

南喊河

北

650

河流

地表

水

环境

GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准

表四、评价适用标准

环境质量标准	1、环境空气

项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。标准限值详见表4-1。

表4-1 环境空气质量标准 单位：μg/m3

污染因子

标准限值

1小时平均

24小时平均

年平均

SO2

500

150

60

NO2

200

80

40

NOx

250

100

50

TSP

/

300

200

PM10

/

150

70

PM2.5

/

75

35

项目运营过程中产生的二甲苯参照执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1中标准值；甲苯参照执行《苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》（CH245-71）标准值。标准值见表4-2。

表4-2 特征污染物环境空气质量标准 单位： μg/m3

污染物名称

最大允许浓度mg/m3

最大一次

昼夜平均

甲苯

0.6

0.6

二甲苯

0.3

/

2、地表水环境

评价区域主要地表水体为南喊河，属于芒市大河上游支流。根据《云南省地表水环境功能区划》（2010-2020）规划，规划中无南喊河，南喊河为芒市大河支流，参照芒市大河标准执行。涉及河段为芒市大河木康至入瑞丽江口河段，地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准，具体情况详见表4-3。

表4-3 地表水环境质量标准 单位：mg/L

项目

PH

COD

BOD5

氨氮

总磷

石油类

粪大肠菌群(个/L)

标准限值

6-9

≤20

≤4

≤1.0

≤0.2

≤0.05

≤10000

3、声环境质量标准

项目位于云南省德宏州芒市河东路地号101-0E-17-10号，项目区东、西、北侧声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、项目区南侧临近111乡道，执行4a类标准，具体情况详见表4-4。

表4-4 声环境质量标准 单位：dB(A)

评价区域

类别

昼间

夜间

项目区东、西、北侧

2类

60

50

项目区南侧

4a类

70

55

污染物排放标准	1、废水排放标准

项目主要进行汽车维修、喷漆等业务，均不产生废水。依据芒市住房和城乡规划建设局给出的排水意见，本项目不具备废水排入污水处理厂的条件，因此项目不进行洗车作业。无生产废水产生。生活污水排入化粪池后，委托周边居民清掏。

因此，不设置废水排放标准。

2、大气污染物排放标准

（1）有组织废气

本项目烤漆房废气经过过滤棉、活性炭吸附装置净化后，由15m高的排气筒外排，排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准。

表4-6 废气排放标准限值

污染物名称

最高允许排放浓度

（mg/m3）

最高允许排放速率

（kg/h）

排气筒高度

（m）

甲苯

40

3.1

15

二甲苯

70

1.0

15

（2）无组织废气

项目维修过程中焊接、打磨会产生粉尘，焊接、打磨工序在维修间内进行。本项目维修车间无组织粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，标准值如下：

表4-7 《大气污染物综合排放标准》 单位：mg/m3

污染物名称

周界外浓度最高点

颗粒物

1.0

3、噪声排放标准

项目运营期厂界北侧、西侧、东侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，南侧临近111乡道，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准，详见表4-8。

表4-8 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位:dB(A)

边界外声环境功能区类别

昼间

夜间

2类

60

50

4a类

70

55

4、固体废物处置标准

（1）项目运营期间产生的一般固体废弃物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；

（2）项目运营期间产生的危险固体废弃物执行GB18597-2001《危险废物贮存污染物控制标准》及2013年修改单要求。

总量控制指标	总量控制指标

结合本项目污染物排放情况和国家污染物总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标如下

污染物总量控制建议指标如下：

（1）废气

VOC 0.01275t/a，粉尘 0.2t/a；

（2）废水

废水收集至化粪池，委托周边居民清掏，用作农肥。不设总量。

（3）固体废物

固体废物处理率100%。

表五、建设项目工程分析

一、工艺流程简述

（一）、施工期施工流程及产污节点

1、施工期分析

根据现场踏勘，项目区不进行土地平整，基础开挖等施工准备工作，施工期仅进行烤漆房安装、危废间建设及相关设备安装。

施工期产生少量的安装废气及废弃包装材料。项目施工期较短，施工工艺简单，施工期安装废气产生量较小，经自由扩散后对周边环境几乎无影响；废弃包装材料产生量较小，集中收集后运至最近垃圾收集点，交由环卫部门处理；建设方砖砌危废间时，废水与砂浆全部混合，不产生废水及固废。

综上，本项目施工期污染物产生量均较小，故本环评不对此次施工期污染物进行分析。

（二）营运期工艺流程及产污节点

1、营运期工艺流程

项目正常运营后，主要业务为汽车检修，根据实际需要进行汽车喷烤漆。项目运营工艺流程如图5-1。

车辆维修工艺流程说明

（1）汽车进厂检修

车主在车辆发生故障或需要报修时，通过电话预约方式或直接进店约定汽车维修服务。此工序无污染物产生及排放。

（2）试车诊断，故障分析

由车辆维修人员负责接收车辆，接收车辆的同时与车主沟通车辆情况，对车辆所需服务进行准确判定，并作出初步处理意见。此工序产生噪声及尾气。

（3）维修人员根据车辆不同特性选择合适的车辆提升系统对车辆进行托举。车辆维修包括零部件更换、载重梁矫正、四轮定位、替换机油、钣金外形、车漆修补、断裂焊接等。此工序产生噪声及废机油、含油抹布，和焊接废气。

（4）按照要求需要补漆的车辆进入喷烤漆房进行修补。

① 喷漆烤漆工艺流程

a.打磨：钣金外形后将需要刮涂腻子部位的旧漆膜打磨、清除，并磨出初始羽状边。粗磨：先用无尘干磨系统对损坏的油漆、松动的表面油漆和底层原子灰进行打磨，产生粗糙表面。中磨：用600目砂纸人工湿磨（加少量水用砂纸打磨，用水量少，不会形成地表径流），将粗磨的痕迹除去。细磨：用适当的砂纸将中磨的砂纸痕除去，再用吹尘枪和擦拭纸对板件进行清洁。项目打磨过程采用干式打磨。此工序产生打磨废气。

b.刮腻子：上述打磨工序完成后，先在表面刮一层薄腻子以填充沙眼和砂纸痕，再在其表面刮一层腻子以对受损部位进行填平、修整。待自然干燥后，使用打磨机、手模板、砂纸将腻子磨平，要求完成后无沙眼，无砂纸痕，平整度良好。

本项目焊接、打磨工序在维修车间2F设置1座快修房（型号宝中宝TWZ FWB-400W），快修房设备前端及右侧采用PVC软帘，在预定的铝合金导轨上滑移；采用YDW系列双进风离心风机抽排风、环保过滤系统。工作时，快修房内空气在引风机作用下，进入房体后部玻璃纤维过滤毡进行尘雾处理，在排风柜内过滤袋过滤废尘后经西侧20m排气筒排出，从而提供良好工作环境。此工序产生打磨废气。

c.喷烤漆

油漆有专门的仓库和调漆室，在调漆室对油漆进行调配后，进行喷漆（喷漆顺序为底漆→干燥→面漆→干燥→清漆→干燥），喷漆工序在烤漆房内采用人工喷漆。

喷漆时应先采用纸胶带和遮蔽纸对车身、底盘等不需喷漆的地方进行遮蔽。喷漆顺序为底漆→干燥→面漆→干燥→清漆→干燥。车辆先喷边角，再喷面部区域，利用喷枪对汽车表面进行喷漆处理，油漆附着率在80%以上，喷漆后采用电能烘干，其烘烤温度为60~80℃，整车喷漆、烤漆流程时间为2h。

此工序产生油漆废气。

D.抛光、打蜡

进行抛光和打磨，即采用水砂纸配合研磨垫进行水磨，再采用粗蜡进行粗抛光、细蜡进行细抛光。

本项目设置烤漆房1座（每座空气对换容量为20000m3/h），烤漆房四周密闭，顶部过滤送风，底部过滤出风并进行油漆废气处理。空气中挥发的油漆废气收集率约 97%，废气在引风机的作用下收集进入废气处理系统（设置有高效过滤棉和活性炭吸附装置）处理后经15m高的排气筒排出。

此工序产生油漆废气。

② 喷烤漆房工作原理

本项目喷、烤漆在喷烤漆房内进行，烤漆房四周密闭，顶部过滤送风，底部过滤出风并进行油漆废气处理。喷漆时，外部空气经过新风过滤网过滤后由风机送到房顶，再经过顶部亚高效过滤网过滤净化后进入房内。房内空气采用全降式，以0.2~0.3m/s的速度向下流动，使喷漆后的漆雾微粒不能在空气中停留，而直接通过底部出风口被排出房外。如此循环转换，使喷漆时房内空气清洁度达98%以上，且送入的空气具有一定的压力，可在汽车四周形成恒定气流以去除过量油漆，从而最大限度地保证喷漆质量。

烤漆时，外部新鲜空气进行初过滤后，经电加热炉和热能转换器发生热交换后由风机送至烤漆房顶部的气室，再经过顶部亚高效过滤网过滤净化，热风经过风门的内循环作用，除吸进少量新鲜空气外，绝大部分热空气又被继续加热利用，使得烤漆房内温度逐步升高。当温度达到设定的温度时（55~60℃），电加热炉自动停止；当温度下降到设置温度时，风机和电加热炉又自动开启，使烤漆房内温度保持相对恒定。最后当烤漆时间达到设定的时间时，烤漆房自动关机，烤漆结束。

喷烤漆原理如下图5-2所示：

图5-2 喷烤漆过程工作原理

（5）维修初步完成后，由维修人员进行试车操作，进一步确认车辆性能。如发现新问题重新进行维修操作；如确认无遗留问题，通知车主前来提车，完成交车工作。

二、运营期污染物产生和排放情况

项目运营期主要污染物为工作区及生活区产生的废水、废气、固废、噪声等，项目运营期主要污染物排放流程见图5-3。

图5-3 项目运营期主要污染物排放流程图

1、水污染源分析

根据业主提供资料，维修工艺中不需要用水，所以无维修工艺废水产生。根据“芒市住房和城乡建设规划局”出具的本项目排水情况说明（见附件），本项目不具备废水排入芒市污水处理厂的条件，因此决定不进行洗车作业。故项目用水主要为生活废水。

（1）生活污水

项目员工均在厂区食宿，生活污水主要污染物为CODcr，SS，氨氮。生活用水量根据《云南省用水定额》（DB53T/168-2013）标准，按100L/人·天计，项目定员6人，年工作天数为300天，则项目区生活用水量约为180m3/a、0.6m3/d；污水量按用水量的80%计，则生活污水产生量为144m3/a、0.48m3/d。

项目厨房废水经1#隔油池处理后同其他生活废水一起进入化粪池处理，委托周边居民清掏。

项目区用水均为自来水，用水统计表见表5-1，水量平衡图见图5-4。

表5-1 项目用水统计表 单位m3/d

项目

厨房用水

一般生活用水

总计

总用水量

0.12

0.48

0.6

排水量

废水量

0.096

0.384

0.48

损失

0.024

0.096

0.12

图5-4 项目区用水水量平衡图 单位：m3/d

综上，项目总的用水量为0.6m3/d、180t/a，废水排放量为0.48m3/d、144m3/a。类比相似工程，项目用排水产生源强见表5-2。

表5-2 项目外排废水污染物产生源强

类别

排放量

污染因子

产生污染源强

处置措施

排放方式及去向

(mg/L)

(t/a)

生活

污水

144t/a

CODcr

300

0.0432

隔油池（0.1m3）

化粪池（10m3）

经化粪池收集后，委托周边居民清掏用作农肥

BOD5

100

0.0144

SS

200

0.0288

NH3-N

25

0.0036

TP

5

0.0007

2、废气污染源分析

因项目区实际维修场地有限，故项目烤漆过程只提供1辆车依次服务。项目运营期，生活废气主要为食堂烟气；车辆维修废气主要为焊接废气、打磨粉尘、喷漆废气、汽车尾气；其中根据现场勘查（建设方污染物的处置方式），有组织废气主要为喷漆废气，无组织废气主要为焊接废气、打磨粉尘、汽车尾气、食堂烟气。

（1）有组织废气—烤漆房

① 烤漆房烤漆废气

根据建设方提供的资料和现场勘查，本项目汽车喷涂过程中，使用油漆、固化剂、稀释剂、腻子粉均为杜邦公司施必快系列配套产品。本项目利用喷枪对汽车表面进行喷漆处理，喷漆后汽车在烤漆房中利用烤灯烘干，每天约6小时。建设方设置烤漆房1座（空气对换容量为20000m3/h），烤漆房四周密闭，顶部过滤送风，底部过滤出风并经过过滤棉和活性炭处理，处置效率为90%。

根据现场勘查，本项目喷漆在烤漆房内进行，我单位根据建设方提供的资料及表1-4油漆等成分分析，喷漆过程中产生的废气主要为稀释剂、固化剂中的甲苯和二甲苯，每年维修量为300辆时，本项目预计每年使用稀释剂的量为25kg、固化剂为20kg、清漆为50kg。本环评按照甲苯和二甲苯100%挥发进行产排量核算，因此本项目甲苯产生量为1.25kg/a，二甲苯产生量为11.5kg/a。

综上所述：本项目甲苯产生量为0.00052kg/h，0.00125t/a，产生浓度为0.026mg/m3；二甲苯产生量为0.0048kg/h，0.0115t/a，产生浓度为0.24mg/m3。

经过滤棉和活性炭处理后，本项目甲苯排放量为0.000125t/a，排放浓度为0.0026mg/m3；二甲苯排放量为0.00115t/a，产生浓度为0.024mg/m3。

（2）无组织废气/粉尘

① 焊接烟尘

根据建设方提供的资料，项目使用焊接较少，年约使用1包焊条（约20kg，项目使用CO2保护药芯焊丝）。根据《焊接工作的劳动保护》中各种类型焊丝熔化时烟尘的产生系数焊接过程中，CO2保护药芯焊丝烟尘产生量为11～13g/kg焊条（本项目取12g/kg焊条）。故项目焊接废气约0.24kg/a。焊接烟尘呈间歇性无组织排放。根据类比调查资料，在焊接较为频繁的工作地，手动焊点的烟尘浓度为20mg/m3，焊接烟尘颗粒大部分能沉降到地面。

② 打磨粉尘

车身在预处理除锈和旧漆过程中进行打磨，产生打磨粉尘。根据业主多年的从业经验和类比相关资料，结合厂区实际汽车服务能力，厂区打磨粉尘产生量约为200kg/a，该部分颗粒物的密度较大，在切割过程中绝大部分能在2m半径的范围内沉降下来，只有少部分较细小的颗粒物随着机械的运动而在空气中停留短暂时间后沉降于地面，经厂房阻拦、定期打扫和洒水抑尘，飘逸至车间外环境的金属颗粒物极少，以无组织的形式向外扩散。

③ 汽车尾气

本项目的废气主要为汽车检测和试车发动时产生的汽车尾气，汽车尾气中主要成份为CO、NOx，其中CO是由于空气量不足，燃烧不完全的产物，NOx是高温时进入的空气中氮与氧化物合成而产生的产物。它们的浓度与汽车行驶条件有很大关系。尤其是在汽车怠速及慢速（5km/h）状态下的尾气排放，污染物浓度含量最高。

汽车尾气排放量不大且相对分散，汽车废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性、产生时间较短、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，呈无组织排放。

综上，项目区废气产生情况见表5-3。

表5-3 项目区废气产排情况一览表

废气排放源

污染物名称

产生量

(kg/a)

产生速率 (mg/m3)

处理措施

排放量

(kg/a)

排放浓度(mg/m3)

有组织

喷烤漆废气

甲苯

1.25

0.026

高效过滤棉+活性炭吸附装置，处理效率90%

0.125

0.0026

二甲苯

11.5

0.24

1.15

0.024

无组织

焊接烟尘

0.24

/

定期打扫、洒水抑尘

0.24

/

打磨粉尘

200

/

200

/

汽车尾气

少量

/

少量

/

综上所述，喷烤漆房有组织废气中各污染指标排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准的要求。厂区维修车间粉尘，通过厂区积极打扫，定期洒水抑尘等措施后排入大气。

3、噪声污染源分析

项目建成投入运营后，噪声源主要来源于车辆噪声和设备噪声，主要噪声源强为设备噪声。车辆噪声为进出厂车辆噪声，设备噪声如大梁校正器、打磨机、电钻、切割机等产生的噪声，噪声源强在80～90dB(A)。项目维修都在半封闭厂房内作业，不在露天作业，厂房能阻隔一定噪声，厂区经厂房隔音、距离衰减后，噪声源强衰减10-15dB(A)。本项目按15 dB(A)计。项目不在夜间进行维修。项目主要噪声源和源强见表5-4。

表 5-4 主要噪声源及源强一览表 单位dB（A）

位置

噪声源

源强

主要措施

维修区

保护焊

75~80

厂房阻隔

打磨机

80~85

厂房阻隔

车身修复机

80~85

厂房阻隔，设备减震

空压机

85~90

厂房阻隔，设备减震

喷烤漆设备

70~80

厂房阻隔

4、固体废弃物污染源分析

项目产生固废按性质可以分成一般固废和危险废物，一般固废主要有生活办公垃圾、更换废零配件、焊渣沾及含有油漆机油的抹布；危险废物主要有废机油桶、废油漆桶、废稀释剂桶、更换的废机油、废活性炭等。

（1）一般固体废弃物

① 生活办公垃圾

项目员工6人，生活垃圾以每人每天1.0kg计，则生活垃圾产生量为6kg/d、1.8t/a。生活办公垃圾经集中收集运至最近垃圾收集点，委托环卫部门统一清运。

② 维修车间中的零部件

维修车间产生的固废主要有汽车维修保养更换的废金属或塑料零配件，项目分类收集，能回收利用的回收利用，不能利用的产生量约为5t/a，分类堆放在废旧件堆放点，集中收集后外卖废品收购站。

③ 含油抹布

维修过程会产生少量的含油抹布固废，根据由环境保护部发布的《国家危险废物名录》（2016版）的相关规定，废弃含油抹布不属于危险废弃物，豁免条件为“混入生活垃圾”，故可经垃圾桶统一收集后清运至最近垃圾收集点，由环卫部门定期清运处置。

（2）危险固废

根据《国家危险废物名录》（2008）进行危险废物识别，具体见下表5-5。

表5-5 项目危险废物识别一览表

序号

固废种类

危废类别

危废代码

危废特性

1

废机油

废矿物油（HW08）

900-249-08

T、I

2

空油桶

3

废过滤棉、废活性炭

染料、涂料废物（HW12）

900-252-12

T、I

4

废油漆桶

① 危废种类、数量及性质分析

根据业主提供的资料，本项目预计每年使用底漆及面漆50kg、稀释剂的量为25kg、固化剂为20kg、色漆为50kg，则产生的各类含油废桶合计约为0.1t/a；更换机动车废机油量约0.5t/a、更换的过滤棉约0.05t/a，更换废活性炭约0.5t/a。

② 危废处置方式

废油漆桶、废机油桶、废稀释剂桶、更换的过滤棉暂存于危废暂存间内，废机油暂存在收集桶内，废油漆桶、废机油桶、废稀释剂桶、废活性炭由厂家回收循环使用，其余定期委托有危废处理资质的单位清运处置。

表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

内容

类型	排放源	污染物	产生浓度

mg/m³	产生量t/a	排放浓度

mg/m³	排放量t/a

及处理效果
大

气

污

染

物	施工期	安装废气	CO、NOx	/	少量	无组织对外排放
运营期	烤漆房

喷漆废气	甲苯	0.026	0.00125	0.0026	0.000125
二甲苯	0.24	0.0115	0.024	0.00115
焊接烟尘	烟尘	20	0.00024
打磨粉尘	粉尘	/	0.2
汽车尾气	粉尘	/	少量
水

污

染

物	施工期	施工人员	生活废水	少量	经化粪池收集后，委托周边居民清掏用作农肥
运营期	厂区废水	废水量	144t/a
CODcr	300	0.0432
BOD5	100	0.0144
SS	200	0.0288
NH3-N	25	0.0036
TP	5	0.0007
固

体

废

物	施工期	建筑施工	废包装材料	少量	分类集中堆放、能回收利用的回收利用，不能利用的收集运至最近垃圾堆放点。
施工人员	生活垃圾	少量
运营期	生活、办公垃圾	生活垃圾	/	1.8	能回收利用的回收利用，不能回收利用的分类堆放在废旧件堆放点外卖废品收购站
生产固废	废零部件	/	5.0
危险固废	各含油废桶	/	0.1	委托有危废处理资质的单位清运处置。
废机油	/	0.5
废过滤棉	/	0.05
废活性炭	/	0.05
生活固废	含油抹布	/	少量	经垃圾桶收集后定期运到附近垃圾堆放点，交由环卫部门清运处置。
生活垃圾	/	1.8
噪

声	施工期	设备安装	噪声	60～70dB(A)	达标排放
运营期	设备运行	噪声	80～90dB(A)	合理设置生产设备、设备减振、厂房阻隔等
主要生态影响

评价区人类活动频繁，所处区域生态结构简单，基本无原生植被。野生动物主要为当地常见种，缺乏大型兽类及鸟类，占地范围内未发现珍稀濒危保护动物和地方特有种。

本项目在运营期产生的污染物排放量较小，且针对每种污染物都有相应的治理方案，对环境的负面影响较小。项目不会对周围生态环境造成大的不良影响，对生态环境的影响可以接受。

各项措施得以实施后，工程对其周围生态环境的影响较小。

表七、环境影响分析

一、产业政策符合性分析

（一）项目概况

芒市升丰汽修厂位于河东路芒市永金食品加工有限公司杨铁头牌饵丝厂（138号）左侧（即芒市河东路地号101-0E-17-10号），厂房原为存放建筑施工物料、设备的仓库，总占地面积1549.8m2。建设方总投资26万元，主要对原厂区进行改造并新建烤漆房及安装相应的修车配套措施。项目主要进行汽车维修、喷漆等业务。项目建成后，预计年维修保养车辆约300辆。项目年工作日为300天，实行一班工作制，每天工作时间为8小时。

（二）产业政策符合性

本项目属于O[8011]汽车修理与维护项目。

经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于限制类和淘汰类，符合国家有关法律法规和政策规定。本项目建设符合国家产业政策。

（三）规划和选址符合性

项目厂址原为建筑施工物料、设备仓库，不改变项目用地性质。项目位于芒市河东路地号101-0E-17-10号，厂址内无村民居住，不涉及搬迁。厂址周边不涉及国务院、国家有关部门和省（自治区、直辖市），市、县级人民政府规定的生态保护区、自然保护区、文化遗产保护区，水源保护区，区内无国家及云南省规定的保护动植物分布。

项目周边为居住区，企业和学校，属于居住工业混杂区。最近的环境敏感点为项目区东侧60m的山边小区，经预测噪声值和大气均能达标排放。

综上，项目选址合理。

（四）项目布局合理性分析

项目用地近似矩形。项目进厂大门设置东南面，与111乡道相连，交通通畅，保证了人流、货流互不干扰。修车间设置项目北面，烤漆房设置东面，厨房、宿舍、办公、仓库、卫生间设在西面。办公生活区与生产区隔离开，能够最大限度降低噪声、粉尘对办公区的影响。

项目整个按照工艺流程布设，艺流程合理，物流顺畅，布置紧凑，最大限度利用土地。将修车间安排北面，合理利用空间距离减少生产噪声对项目周边居民的影响。项目常年主导风向西南风，项目的主要生产装置位于项目生活区的侧下风向，减少项目废气对其影响。

综上，项目区内平面布局环境合理。

二、环境影响分析

（一）施工期环境影响分析

根据现场踏勘，项目区不进行土地平整，基础开挖等施工准备工作，施工期仅进行烤漆房安装、6m2危废间的建设及相关设备安装。

施工期产生少量的安装废气及废弃包装材料。项目施工期较短，施工工艺简单，施工期安装废气产生量较小，经自由扩散后对周边环境几乎无影响；废弃包装材料产生量较小，集中收集后运至最近垃圾收集点，交由环卫部门处理；建设方砖砌危废间时，废水与砂浆全部混合，不产生废水及固废。

综上，本项目施工期污染物产生量均较小，故本环评不对此次施工期污染物进行分析。

（二）、运营期环境影响分析

1、运营期大气环境影响分析

根据表五分析，项目运营期产生的废气主要是汽车维修过程中的焊接烟气、打磨粉尘、烤漆房排出的油漆废气和燃油废气以及汽车尾气。

（1）有组织废气环境影响分析

喷漆过程中产生的废气主要为稀释剂、固化剂中的甲苯和二甲苯，每年维修量为300辆时，本项目预计每年使用稀释剂的量为25kg、固化剂为20kg、清漆为50kg。本环评按照甲苯和二甲苯100%挥发进行产排量核算，因此本项目甲苯产生量为1.25kg/a，二甲苯产生量为11.5kg/a。

综上所述，本项目甲苯排放量为0.00052kg/h，0.00125t/a，排放浓度为0.026mg/m3；二甲苯排放量为0.0048kg/h，0.0115t/a，排放浓度为0.24mg/m3。经过滤棉+活性炭吸附装置（处理效率90%）后，废气排放情况为：甲苯排放量0.125kg/a、排放速率为0.000052kg/h、排放浓度0.0026mg/m3，二甲苯排放量1.15kg/a、排放速率0.00052kg/h、排放浓度0.024mg/m3。

大气环境影响预测采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式清单中的SCREEN3模型进行预测，计算甲苯、二甲苯最大落地地面浓度值。同时，对项目周边环境敏感目标落地浓度进行估算。根据现场踏勘及项目环境保护目标（见表3-1），其中果园傣家庄园（40m）、云南农业大学德宏学院（300m）、德宏中等职业技术学校三校区（100m）、居住区（90m）位于项目区下风向，其余环境保护目标位于项目区上风向和侧风向。故本次仅对项目区下风向环境保护目标进行预测。

本工程污染物排放参数见表7-1、预测结果见表7-2，表7-3。

表7-1 项目烤漆房废气污染物有组织排放参数表

名称

废气量

（m3/h）

排气筒

温 度

(℃)

污染物排放速率

评价标准（mg/m3）

高度（m）

内径（m）

甲苯

20000

15

0.2

70

0.000052kg/h

0.6

二甲苯

0.00048kg/h

0.3

表7-2 采用估算模式计算结果表

距源中心下风向

距离D/m

甲苯

二甲苯

下风向预测浓度Cil（mg/m3）

浓度占标率Pil/%

下风向预测浓度Cil（mg/m3）

浓度占标率Pil/%

10

0.0000000

0.00

0.0000000

0.00

100

0.0000031

0.00

0.0000013

0.00

200

0.0000473

0.00

0.0000163

0.01

275

0.0000623

0.00

0.0000199

0.01

300

0.0000612

0.00

0.0000215

0.01

400

0.0000582

0.00

0.0000204

0.01

500

0.0000542

0.00

0.0000193

0.01

600

0.0000575

0.00

0.0000180

0.01

700

0.0000558

0.00

0.0000175

0.01

800

0.0000517

0.00

0.0000164

0.01

900

0.0000470

0.00

0.0000160

0.01

1000

0.0000422

0.00

0.0000188

0.01

1100

0.0000426

0.00

0.0000210

0.01

1200

0.0000424

0.00

0.0000229

0.01

1300

0.0000418

0.00

0.0000244

0.01

1400

0.0000407

0.00

0.0000257

0.01

1500

0.0000395

0.00

0.0000267

0.01

1600

0.0000381

0.00

0.0000275

0.01

1700

0.0000368

0.00

0.0000280

0.01

1800

0.0000354

0.00

0.0000284

0.01

1900

0.0000340

0.00

0.0000285

0.01

2000

0.0000327

0.00

0.0000287

0.01

果园傣家庄园（40）

0.0000000

0.00

0.000000

0.00

居住区（90）

0.0000031

0.00

0.0000010

0.00

德宏中等职业技术

学校三校区（100）

0.0000031

0.00

0.0000013

0.00

云南农业大学

德宏学院（300）

0.0000612

0.00

0.0000215

0.01

下风向最大落地浓度

0.0000623mg/m3

0.000038mg/m3

最大落地浓度距离

2000

最大占标率

0.00%

0.01%

根据预测结果，在正常运行情况下，外排甲苯、二甲苯能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源二级标准。根据预测结果显示，项目烤喷漆工艺产生最大落地浓度出现在下风向2000米处，其中甲苯最大落地浓度为0.0000623mg/m3，占标率0.00%；二甲苯最大落地浓度为0.000038mg/m3，占标率0.01%。

通过此次预测，项目区在各环境保护目标处的最大落地浓度值均小于各污染物最大落地浓度值，项目区废气排放浓度对周围环境保护目标几乎无影响。

甲苯最大落地浓度为0.0000623mg/m3，远小于《前苏联居住区大气中有害物质的最大允许浓度》（CH245-71）中规定的浓度限值0.60mg/m3；二甲苯最大落地浓度为0.000038mg/m3，远小于《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1中规定的浓度限值0.30 mg/m3。

因此，项目油漆废气对外界环境以及保护目标的影响很小，产生的废气可以做到达标排放。

（2）无组织废气环境影响分析

根据表五分析，项目焊接烟尘焊接废气约0.24kg/a，手动焊点的烟尘浓度为20mg/m3，焊接烟尘颗粒大部分能沉降到地面；车身预处理除锈和旧漆过程中进行打磨，产生200kg/a打磨粉尘；项目修车间粉尘定期打扫，洒水抑尘，产生量较小；烤漆燃油废气中设备运行时要求密闭房门。项目产生的无组织废气均属于间歇性排放，对外环境影响较小。进出车辆及试车时会产生少量汽车尾气已无组织形式扩散。

（3）大气防护距离

采用《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）规定的大气环境防护距离确定方法，采用推荐模式中的大气环境防护距离模式（环境保护部评估中心中心实验室发布）计算无组织排放源的大气环境防护距离。主要对TSP进行大气环境防护距离计算。污染物计算参数如表7-3。

表7-3 厂区大气污染物预测参数及结果

产生点

污染物

排放量

t/a

废气量

评价标准

mg/m3

面源参数（m）

计算结果

高

长

宽

修车间

粉尘

0.200

/

0.9

6

38.7

20

无超标点

通过计算，无组织粉尘预测值均无超标点，无需设置大气防护距离。

2、运营期水环境影响分析

根据现场勘查，项目区雨污分流。项目设置1个0.1m3的三级隔油池，一个10m3的化粪池。

（1）污水处理措施

本项目目前实行雨污分流，雨水收集后，外排至周边沟渠。

本项目无生产废水产生；生活污水中厨房废水经1#隔油池处理后同一般生活污水经化粪池处理，委托周边居民清掏。

（2）化粪池、及隔油设置合理性分析

①隔油池设置合理性分析

根据表五工程分析，项目对厨房废水设置一个隔油池（0.1m3，三级，砖混结构，水泥抹面）除去产生的浮油。本项目运营期厨房废水最大废水量0.096m3/d。厨房废水汇集到1#隔油池，然后经排水沟流入到维修车间北侧化粪池。隔油池设计满足《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）“隔油池应符合：含油污水的水力停留时间不宜小于0.5h”的要求。

图7-1 项目三级隔油沉淀池示意图

三级隔油沉淀池原理：其结构示意图见图7-1。水流沿进水区进入斜管沉淀墙，水中的颗粒悬浮物下沉到斜管下壁后滑落到进水区下部的集泥区，水中的油上浮进入集油区，后一级斜管沉淀墙主要是除油，水流沿斜管向下流的同时，水中的油会上浮，聚集到中间的集油区，最后经过沉淀除油的水进入项目区的三级隔油池。

②化粪池设置合理性分析

根据现场勘查，项目方已设置了一个10m3的化粪池。

根据表五工程分析，生活污水排放量为0.48 m3/d，能保证废水在化粪池的停留时间不小于24h的要求。

化粪池容量能满足废水处理量要求。

（4）地表水环境影响分析

项目区域最近的地表水体为北侧650m南喊河。

本项目废水主要为生活废水，生活污水中厨房废水经1#隔油池处理后同一般生活污水进入化粪池处理。委托周边居民进行清掏。因此，本项目产生的废水对地表水环境影响较小。

根据以上分析可知，本项目隔油池、化粪池设置合理。废水对地表水影响很小。

3、运营期噪声环境影响分析

（1）噪声源情况分析

本项目为新建项目，生产设备等均设置在厂区内，设备源强为70~90dB(A)，见表5-6。

（1）预测、分析方案

根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则 声环境》，处于半自由空间的无指向性声源几何发散衰减按下列公式计算：

LA(r)=Lr0 -20lg(r/r0)-△L

式中：LA(r)---距声源r米处受声点的A声级；

Lr0---参考点声源强度；

r----预测受声点与源之间的距离（m）；

r0----参考点与源之间的距离（m）；

△L---其它衰减因素。

影响△L取值的因素很多，主要考虑厂房隔声，建筑物反射等影响，一般厂房隔声的△L一般在10～15dB(A) ，本项目强噪声设备均在维修车间内，本报告计算时取△L=10dB(A)。

建设项目在各受声点的声源叠加按下列公式计算：

式中：Li---第i个声源声值;

LA---某点噪声总叠加值；

n---声源个数

厂界噪声预测点根据各噪声源的位置情况，共设4个预测点，分别位于厂界东、南、西、北面。

（2）预测结果及评价

项目运营期厂界北侧、西侧、东侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)；南侧临近111乡道，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，即昼间70dB(A)，夜间55dB(A)

项目只在白天进行生产，本次评价仅仅预测白天贡献值。

项目各噪声源离厂界距离见表7-4，施工机械在厂界不同方位噪声预测结果见表7-5。

表7-4 项目噪声源离厂界距离 m

设备情况

方位距离

设备名称

源强值dB(A)

厂界东

厂界南

厂界西

厂界北

保护焊

80

35

21

15

9

打磨机

85

15

20

35

10

车身修复机

85

20

20

30

10

空压机

90

30

21

20

10

喷漆设备

80

6

6

25

45

表7-5 噪声源距厂界不同方位噪声值及预测结果 dB(A)

方位

机械设备

厂界东

厂界南

厂界西

厂界北

保护焊

39.12

43.55

46.48

48.91

打磨机

51.48

48.98

44.12

53

车身修复机

48.98

48.98

45.46

53

空压机

50.46

53.56

53.98

55

喷漆设备

54.44

54.44

42.04

34.93

叠加后噪声贡献值

57.9

58.36

55.7

59.01

标准（昼间）

60

70

60

60

达标情况

达标

达标

达标

达标

厂界执行GB12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类、4a类标准

从表7-7中可以看出，项目厂界东、西、南、北均达标昼间噪声值均可达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2、4a类标准值，为减少对厂区职工的噪声影响需采取以下措施。

（1）在设备选型时：选用了噪声小、振动小的设备，确保车间、厂区噪声达到噪声排放标准；

（2）厂房屏蔽：设计中所有设备均置于厂房内，利用厂房屏蔽噪声；

（3）设备减振：设计中对振动较大的设备，安装时均设置减振垫；

（4）在高噪声的车间内设单独的控制室或值班室；

4、运营期固废环境影响分析

本项目的固体废弃物分为一般固体废物和危险固体废物。

（1）一般固体废弃物

项目生活办公垃圾产生量为6kg/d、1.8t/a。生活办公垃圾经集中收集后运至最近垃圾收集点，委托环卫部门统一清运；汽车维修保养更换的废金属或塑料零配件，分类收集，能回收利用的回收利用，不能利用的产生量约为5t/a，分类堆放在废旧件堆放点，集中收集后外卖废品收购站；维修过程会产生少量的含油抹布固废，经垃圾桶统一收集后清运至最近垃圾收集点，由环卫部门定期清运处置。

（2）危险固废

项目产生的各类含油废桶合计约为0.1t/a；更换机动车废机油量约0.5t/a。各含油废桶、废油暂存于危废暂存间内，定期委托有危废处理资质的单位清运处置。废机油暂存在收集桶内，由厂家回收循环使用。

综上，项目区产生的固体废物进行分类收集、处置，均能得到妥善处理，处理率能达到100%，故对周围环境影响较小。

（3）危废间设置相关条件要求

危险废物暂存及运输应遵循以下原则：

①危废间必须与生活垃圾存放地分开，并有防雨淋、防扬散措施；危险废物应存放于符合标准的容器中，暂存于危废间内；装载危险废物的容器必须加上标签，材质必须完好无损，且不与危险废物相容（不互相反应）。

②危废间应密闭并采取加锁安全措施，做到无关人员不可移动，外部应按照要求设置警示标志和照明装置。

③危废间应设置堵截泄漏群脚，地面与群脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量的1/5。

④ 车间地面及危险废物储存间地面必须进行防渗处理，地面经过硬化采用400号以上水泥铺设，防渗厚度控制在30cm以上，防渗系数应达到1.0×10-10cm/s的要求，以防止维修过程、危险废物储存过程中产生的油污对地下水的影响。

⑤危险废物运送应当使用专用车辆。车辆箱体应与驾驶室分离并密闭；箱体应达到气密性要求，内壁光滑平整，易于清洗消毒；箱体材料放水、耐腐蚀；箱体底部防液体渗漏，并设清洗污水的排水收集装置。

⑥危废间应接受当地环保和卫生部门的监督检查。

三、环境风险分析

通过对建设项目工程分析，本项目运营过程主要涉及物料为油漆、稀释剂、废机油，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）和《重大危险源辨识》（GB18218-2000）没有对油漆、稀释剂、废机油的临界值作出规定（二甲苯为本项目使用的油漆和稀释剂挥发产生，含量分别为3%和2%，产生量较小，因此本次环评在进行重大危险源识别时，不作考虑）。因此，确定本项目没有重大危险源。由于油漆和稀释剂使用过程中有甲苯废气产生，易发生火灾，因此，本环评提出如下防范、减缓和应急措施：

（1）项目所需油漆及稀释剂贮存于仓库内，采用桶装，分类存放。

（2）搬运时需加小心，轻装轻卸，防止包装及容器损坏；

（3）对操作失误造成的溢漏，应用棉丝、木屑、抹布等吸收收集，收集后均放置在特定废物储藏桶内，作为危险废物统一处理；

（4）建立健全安全环境管理制度

a、要坚持“预防为主”的方针，防患于未然。操作人员必须严格按照操作规程办事，认真执行巡检制度，避免因检查不到位或错误操作而发生事故。

b、建立健全安全环境管理制度，指定相关责任人。消防器材完好到位，并设置火灾报警装置。加强车间安全环保管理，对所有职工进行安全环保的教育和培训。

表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

内容

类型	排放源	污染物名称	防治措施	预期治理效果
施工期	废气	施工期	TSP	施工场地洒水抑尘	无组织排放、对环境影响较小
废水	施工废水	pH、SS	经沉淀池处理后，回用于场地降尘	对环境影响较小
洗手废水	SS
固废	建筑施工	废包装袋	统一收集，环卫部门清运	对环境影响较小
施工人员	生活垃圾
噪声	施工机械、车辆	机械噪声	合理安排施工方案、施工时间及距离衰减	施工噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值
运营期	有组织废气	烤漆房	甲苯、二甲苯	过滤棉+活性炭吸附装置	达到《大气污染物综合排放标准》表2二级标准。
无组织废气	焊接	焊接烟尘	自然沉降
打磨过程	打磨粉尘	自然沉降
机动车	汽车尾气	空气稀释扩散
废水	厂区	生活污水	化粪池（10m3）	集中收集后到化粪池后，委托周边居民清掏。
厨房污水	1#隔油池（0.1m3）+化粪池(10m3)
固废	修车间	更换的废金属或塑料零配件等	分类集中收集	能利用尽量回收利用，不能利用外售给废品站
废机油	存于危废暂存间内	委托有资质的单位定期清运处置。
废气处理	废过滤棉
废活性炭	分类堆存在危废暂存间内	委托生产厂家定期回收
烤漆房	各含油废桶
废稀释剂桶
员工生活	生活垃圾	垃圾桶集中收集后委托环卫部门清运	分类收集、处置，处置率100%。
维修	含油抹布
噪声	车辆噪声，维修噪声等	厂房阻隔	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准
生态保护措施及预期效果

本项目所处区域生态结构简单，基本无原生植被。在运营期产生的污染物排放量较小，且针对每种污染物都有相应的治理方案，对环境的负面影响是微弱的。项目不会对周围生态环境造成大的不良影响，对生态环境的影响可以接受。

表九、结论与建议

一、结论

芒市升丰汽车修理厂租用芒市河东路地号101-0E-17-10号的闲置厂房进行项目建设，总占地面积1549.8m2。

本项目主要对小型车辆进行修理，预计年维修保养车辆约300辆，每天一班，一班8小时，夜晚不工作。

1、产业政策相符性结论

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于限制类和淘汰类，符合相关产业政策。

2、项目规划和选址的合理性分析

芒市升丰汽修厂位于芒市河东路地号101-0E-17-10号。厂址周边不涉及国务院、国家有关部门和省（自治区、直辖市），市、县级人民政府规定的生态保护区、自然保护区、文化遗产保护区，水源保护区，区内无国家及云南省规定的保护动植物分布。

项目属生活工业混杂区，选址合理，布局可行。

3、环境质量现状结论

评价区环境空气质量可达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；评价区南侧临近111乡道，声环境质量可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，项目东侧、北侧、西侧声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准；评价区域地表水南喊河环境质量为Ⅲ类，达到地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准。

4、施工期环境影响评价结论

根据现场踏勘，项目区不进行土地平整，基础开挖等施工准备工作，施工期仅进行烤漆房安装、3m2危废间的建设及相关设备安装。项目施工期污染物产生量均较小，故本环评不对此次施工期污染物进行分析。

5、运营期环境影响评价结论

（1）大气环境影响评价结论

项目运营期废气主要为喷烤漆废气、汽车尾气、打磨粉尘、焊接废气等。

① 有组织粉尘

本项目设置1座喷烤漆房，分烤漆废气设置1根15m高的排气筒，高于自身建筑物。根据GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》，油漆废气经过滤棉+活性炭净化系统处理后经1根15m高的排气筒排放，焊接、打磨粉尘经室内沉降、定期打扫、扫水抑尘后，均能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，对环境的影响较小。

根据表七预测结果显示，项目油漆废气对外界环境以及保护目标的影响很小，产生的废气可以做到达标排放。

② 无组织粉尘

本项目主要无组织粉尘为焊接烟尘、打磨粉尘以及汽车废气。呈无组织形式排放，经扩散稀释后对周围敏感点影响很小，经预测结果，无需设置大气安全防护距离。

（2）水环境影响评价结论

项目总的用水量为0.6m3/d、180t/a，生活污水中厨房废水经1#隔油池+化粪池(10m3)处理，一般生活污水经化粪池集中处理。废水排放量为0.48m3/d、144m3/a。厂区废水收集处理后，委托周边居民清掏处置，对外环境影响小。

（3）声环境影响评价结论

项目运营过程机械设备通过距离衰减和厂房阻隔，对噪声有明显削减作用。根据预测情况，项目夜间不生产，项目运行过程昼间厂界南噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类区标准，厂界西、厂界东、厂界北噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。经预测，项目运营过程噪声对周围敏感点影响很小。

（4）固体废弃物环境影响评价结论

汽车维修保养产生的废金属或塑料零配件等固废属能利用尽量回收利用，不能利用集中收集后外卖废品收购站。生活垃圾、含油抹布等集中收集后交由当地环卫部门妥善处置。

项目运营过程废机油暂存于收集桶内，存于危废暂存间内，委托有资质的单位进行清运处置；废油漆桶、废机油桶、废稀释剂桶由厂家回收循环使用。

综上，项目区产生的固体废物均能得到妥善处理，处理率能达到100%，故对周围环境影响较小。

（5）环评结论

建设项目符合产业政策，符合当地规划，选址合理，平面布置合理，在运营阶段加强环境管理监督，严格按照国家及地方的有关法律、法规、标准的要求，保证环保措施的实施和环保设施的建设，认真做好环境保护工作，就可实现经济效益和环境效益的统一，从环保的角度来说，项目建设是可行的。

二、建议

加强企业管理，使企业在获得显著经济效益、社会效益的同时，获得明显的环境效益，应特别注意以下几点：

（1）加强生产中的环保管理，切实落实本报告中的污染防治措施、环境管理与环境监测，确保各项环保治理设施的稳定运行，最大限度的减少污染物的排放，保证各项污染物长期达标排放。

（2）各废物要及时整理，分类收集，放置指定地点，定期清运。

三、竣工验收

根据本项目的建设特点，建议芒市环境监察大队对技改项目进行建设项目 “三同时”环境监察，具体监察计划见表9-1。

表 9-1 项目环境监察计划

工程进度

环保措施要求

执行单位

监察部门

施工期

1. 施工噪声不扰民；

2. 建筑垃圾全部妥善处置；

建设单位

芒市环保局

运营期

1.环保设施运转效果如何，是否进行了环保设置竣工验收；

2.加强环保设施监督，定期检查，确保环保设施正常运行。

建设单位

芒市环保局

为便于建设项目运营期的环境管理，现将建设项目运营期环境监测计划列于表9-2。

表9-2 环境监测计划一览表

监测项目

监测点

监测因子

监测分析方法

执行标准

噪声

东、南、西、北厂界外1m处各一点

等效A声级

根据相关监测技术规范执行

东、西、北厂界《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；南厂界《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准。

废气

烤漆房废气排放口

甲苯、二甲苯

执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）7.4要求。

表9-3 建设项目环保设施竣工验收一览表

类别

污染源

治理措施

验收标准

废水

厨房废水

2#隔油池（0.1m3）+化粪池（10m3）

委托清掏，不外排

一般生活污水

化粪池（10m3）

固废

危险废物

危废暂存间、收集桶

满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求

生活垃圾

垃圾桶

不乱堆乱放，集中收集

大气

油漆废气

过滤棉+活性炭吸附装置

达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准。

噪声

设备噪声

半密封厂房，夜间不生产，减震基础，

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

预审意见：

公 章

经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公 章

经办人： 年 月 日

审批意见：

公 章

经办人： 年 月 日